上海建桥学院公共教室显示器更新项目需求

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 显示器 | 19.5寸 |  | 台 | 180 |  |  |
| 2 | 技术规格 | 19.5"宽屏16:9 LED背光液晶显示器,VGA和HDMI接口各1个,含HDMI线缆,200nits,600:1,1千万:1(动态对比度), 5ms,1600x900,可视角度为水平90度/垂直50度 | | | | | |
| 3 | HDMI高清线 | 每台显示器含2米长公对公线缆 | | | | | |